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Для функционирования Системы необходимо придерживаться следующего порядка установки ПО:
· Установить ОС на 3 машины (cami_app, cami_pacs, cami_db).
· Установить dcm4chee на сервер cami_pacs. dcm4chee находится в свободном доступе на сайте https://www.dcm4che.org/
· Установить PostgreSQL версии 9.6 на сервер cami_db, открыть на нём доступ серверам cami_app и cami_pacs и создать следующие таблицы:
· create database cami;
· create database tele;
· create database oauth;
· create database pacsdb.
· Установить docker-ce версии не менее 18 и docker-compose на сервер cami_app. Запросить конфигурационные файлы для docker у Исполнителя. 
· Указать будущее имя Системы в файле env.overaide:
CLUSTER_HOSTNAME=cami.test.ru
HTTP_SCHEMA=https
· Указать необходимый тег:
#TAGS
TELE_TAG=33.0.1
TELE_BATCH_TAG=33.0.1
CAMI_TAG=33.0.0
CAMI3_TAG=33.0.0
OAUTH_TAG=33.0.1
NGINX_TAG=33.0.0
INVENTORY_API_TAG=33.0.1
INVENTORY_WEB_TAG=33.0.1
BIRT_TAG=4
BIRT_CONTAINER_TAG=38.0.0
REDIS_TAG=3
ELASTIC_TAG=5.4
MONITORING_API_TAG=33.0.1
MONITORING_API_TAG=40.0.0
APACHE_ZK_TAG=33.0.0
APACHE_KAFKA_TAG=33.0.0
· Указать сервер PostgreSQL:
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_HOST=IP db
POSTGRES_USER=postgres
POSTGRES_PASSWORD=postgres
· Указать данные БД pacs и данные самого pacs:
PACS_DB_HOST=IP db
PACS_DB_PORT=5432
PACS_DB_NAME=pacsdb
PACS_DB_USER=postgres
PACS_DB_PASSWORD=postgres
PACS_HOST=IP pacs
PACS_AET=00STORAGE
· Указать коннекты к вьюверам:
EXTERNAL_BIRT_ENDPOINT=http://IP app$request_uri
EXTERNAL_WEASIS_PACS_CONNECTOR_ENDPOINT=http://IP pacs:8081/weasis-pacs-connector
EXTERNAL_OVIYAM_ENDPOINT=http://IP pacs:8084/oviyam
EXTERNAL_WEASIS_ENDPOINT=http://IP pacs:8081/weasis
EXTERNAL_WADO_ENDPOINT=http://IP pacs:8081/wado
WEASIS_VIEWER_URL=https://cami.test.ru/weasis-pacs-connector/viewer.jnlp?studyUID=
OVIYAM_VIEWER_URL=https://cami.test.ru/oviyam/oviyam?studyUID=
· Сохранить изменения и запустить с консоли файл up.sh
https://confluence.rtlabs.ru/x/G542D
